1. 读取错误信息（主要针对电力巡检）
2. 读取DATA4
3. 修改轨迹回放
4. 修改飞行模式高八位
5. 每次读取新的文件，更新对应的飞行轨迹
6. 包含错误信息的读取